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	Canna Africana mix sintetica naturale CM
Art. P051
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	Dimensioni Tegola
	Mm 800 x 450 x 25

	Dimensioni Topcone
	Ø mm 650 – 850 

	Caratteristiche
	Presenta n. 6 clips per l’ancoraggio su tondino Ø mm 8

	Kg
	5

	Punti di forza
	Resistente al vento – il colore resiste più nel tempo – tegola più resistente rispetto a quella totalmente naturale

	Sistema di ancoraggio
	La tegola viene fissata con le clips su appositi tondini.
Il topcone viene fissato con due lacci già saldati al Caucciù rinforzato.

	Sormonto opzioni

	1) sormonto massimo mm 380, per ridurre la quantità di materiale e quindi i costi; rende la tegola meno compatta ma pur sempre coprente; “tiene” meno l’acqua

	2) sormonto consigliato mm 290-300; ottimizza le qualità della tegola di canna africana, rendendo la copertura coprente e resistente alle intemperie; non è impermeabile ma “tiene” meglio l’acqua

	[image: Immagine che contiene testo

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]









	Sede operativa Via Giovanni Pascoli 3/B
36065 Mussolente VICENZA
	Tel. 0424 382821
Cell. 348 7303418 - 348 7303424
	E-mail s.settin@giostemar.it
Web www.giostemar.it



image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png




